Table 2: The list of planets and asteroids used for the calibration in the 45- 240 μm range. We give the range of magnitudes occurring during visibility intervals of the given object over the ISO mission.

Solar System Standards

source name mag (C 60) Uranus -7.21. . . -7.28 Neptune -6.01. . . -6.07 1 Ceres -5.85. . . -6.46 2 Pallas -4.23. . . -5.67 3 Juno -3.81. . . -4.36 4 Vesta -5.34. . . -6.03 10 Hygiea -3.52. . . -3.97 54 Alexandra -3.13. . . -3.42 65 Cybele -2.69. . . -3.24 106 Dione -1.32. . . -1.35 313 Chaldaea -2.10. . . -2.15 532 Herculina -2.91. . . -3.99