Table 3: Key wavelengths and passbands for flux calibration

Sequence AOT λ_{key} λ_{nonlinearity} Δλ_{key} band [μm] [μm] [μm]

GR 1A 2.480 * 0.05 GR 1B 2.870 * 0.07 GR 1D 3.080 * 0.07 GR 1E 3.800 3.800 0.10 GR 2A 4.500 * 0.10 GR 2B 5.900 * 0.20 GR 2C 7.700 7.700 0.20 GR 2C^′ 11.000 * 0.20 GR 3A 14.000 * 0.30 GR 3C 17.000 * 0.30 GR 3D 24.000 24.000 0.60 GR 3E 28.500 * 0.60 GR 4 32.000 32.000 0.60 GR 4^′ 40.000 * 0.60 FP 5A 11.800 * 0–0.02 FP 5B 14.000 * 0–0.03 FP 5C 17.000 * 0–0.03 FP 5D 24.000 24.000 0–0.06 FP 6 27.000 27.000 0–0.06 FP 6^′ 38.000 * 0–0.06